|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数/类型 | 指标 |
| 1 | 带宽 | ≥500M， OTN专线 |
| 2 | 接入 | 光纤 |
| 3 | 可弹性扩展接口速率 | 2Mbps-100Gbps |
| 4 | 丢帧率 | ≤10-7  |
| 5 | 时延 | 小于3ms |
| 7 | 误码率 | 小于1×10E-7 |
| 8 | 可用率指标 | 99.9% |
| 9 | 负载均衡 | 通过软硬件实现2条链路的负载均衡 |
| 10 | 传端到端单向延时参考 | ≤8ms/1000km |
| 11 | 网管监控 | 7\*24小时 |
| 12 | 监控能力 | 提供管家级实时监测链路通断、带宽、时延、丢包等情况的工具 |
| 13 | 调速能力 | 支持平滑调速 |
| 14 | 备用线路 | 提供不小于500MB的备用链路（且和主链路来自不同路由）以保证业务的连续性 |
| 15 | 业务一致性要求 | 为保证两院区间数据和业务一致性，且诊疗数据不能中断，本次要求平滑无感切换。 |